Изменения в версии 1.3.5 (03/04/24)
Среда разработки (DT):
•	Изменен инсталлятор среды разработки
•	Добавлено задание типа связи с контролом при перетаскивании параметра на окно
•	Реализовано сохранение пользовательских размеров сетки в настройках среды
•	При расформировании группы контролов добавлено уведомление о том, что связь будет потеряна.
•	Доработки проверки целостности  -
o	добавлена проверка имен элементов экземпляра на соответствие именам элементов библиотечного объекта
o	удаление лишних отношений к типам данных
•	Добавлено отображение значения у тэга в RT
•	Изменен формат отображения параметров типа SYSTEM_*_PARAM
•	Добавлена настройка проекта "LREAL вместо REAL в трансляторе"
•	Добавлена настройка для перечислимого типа "Автоматическое задание значений"
•	В диалоге "Сохранить проект как..."  добавлена настройка "Сохранить проект с новым GUID" 
•	Добавлена поддержка внутренних связей в экземплярах объектов, которые отсутствуют в типе.
•	Для программ и ФБ добавлен Способ исполнения = При старте
Исполнительная система (RT):
•	Добавлена поддержка БД АВАДС СА
•	Добавлены ФБ ReadVarValue и WriteVarValue для чтения/записи параметров по его полному имени
•	Добавлена поддержка загрузки архива сообщений в отчет
•	Выпущена новая версия API для разработки собственных ФБ и протоколов на C++
•	В поставку включены универсальные сборки для процессоров armv7hf и armv8
•	Добавkty вход DeleteNull для функции BYTE_ARRAY_TO_STRING
•	Добавлена минимальная принудительная пауза между циклами задач
•	В ФБ READ_ARCHIVE_DATA добавлен вход WithoutCacheData
•	Добавлена настройка размера UDP пакета при синхронизации резервирования
•	Добавлена опция mplc "/enable-dump" включающая создание дампа при превышении памяти на Linux
•	Добавить настройку службы Резервирования "Не переключаться в режим Master при отказе всех сетей" (для Linux)
•	Добавлены функции UPPERCASE и LOWERCASE (в том числе в задачу экрана)
•	Добавлена поддержка счетчик КМ-5
•	В конфигуратор протокола 61850 добавлена функцию чтения SCL файлов
•	Добавлена настройка OPC UA "Опрашивать сервер в режиме ожидания"
•	Заменена реализация протокола BACNET. Добавлен режим подписки, ускорение опроса за счет поддержки группового опроса объектов
Безопасность:
•	Реализованы группы прав для библиотечных объектов и окон
•	В настройки "Безопасность" добавлены новые свойства
o	"Окно с сообщением об отсутствии прав"
o	"Запрет доступа к операционной системе в окне логина"
•	У узлов и ролей добавлено свойство "Список разрешенных IP-адресов подключений клиентов"
•	Добавлена возможность задания диапазона IP адресов у свойства "Приоритет подключений клиентов"
•	Реализовано шифрование конфигурации проекта
Визуализация:
•	Добавлена поддержка сохранения retain параметров в задаче экрана
•	В контроле «Числовой ввод» реализован контроль диапазона вводимого значения
•	В действии “Открыть адрес” добавлена возможность передачи параметров в задачу экрана открываемого проекта
•	У контрола «Выпадающий список» добавлена настройка “Горизонтальное выравнивание текста”
•	У контролов Время и Интервал свойство "Только чтение" по умолчанию теперь False
•	Реализована настройка шаблона экрана «Язык исполнения» для части контролов и элементов интерфейса (окно логина, тренд, журнал)
•	Добавлено действие "Открыть приложение"
•	Реализовано выполнение функций JOIN_STRING и SPLIT_STRING в задаче экрана
•	Доработки журнала
o	
•	Доработки тренда
o	Реализованы группы перьев с общими шкалами
o	Добавлена группа новых свойств "Панель инструментов"
•	Доработка карты
o	Реализована кластеризация маркеров
•	Доработки панели вкладок
o	Настройка размера закладок
o	Настройка текста закладок
o	Динамизация имени вкладки
o	Изменение активной вкладки проектным способом

Изменения в версии 1.3.4 (21/12/23)
Среда разработки (DT):
•	Реализована прокрутка вкладок колесом мыши в среде разработки
•	Реализована группировка библиотек по папкам
•	Добавлен прогрессбар и возможность отмены при поиске в Таблице запросов
•	Добавлена возможность разорвать разорванную связь
•	Перевод справочной системы на современную технологию WebHelp – теперь справочная система доступна как в онлайн, так и офлайн режиме 
•	Добавлена возможность управления вертикальным разделителем в панели свойств
•	Сравнение номера версий среды разработки и проекта при загрузке в узел
•	Добавлен поиск-фильтр в комбобоксы "Формат страницы при печати" и "Шрифт"
•	Для архивов и протоколов добавлена команда в панели свойств «Проверить соединение с БД»
•	При массовом переименовании параметров программ ST в табличном редакторе выдается общий запрос на их переименование в тексте программ
•	Добавлены кнопки удаления для свойств стилей ячеек в таблице данных
•	Добавлена выдача ошибки компиляции в случае БД с одинаковыми именами у одного узла
•	Добавлено состояние "предупреждение" для иконки компиляции
•	В таблице конфигурации узла добавлен столбец «рекомендации», реализована группировка счетчиков
•	При подключении к узлу с помощью кнопки "Подключить выбранный узел (с загрузкой конфигурации)" выполняется однократную загрузку конфигурации проекта, далее среда не будет автоматически загружать проект при обнаружении отличий
Исполнительная система (RT):
•	Тип данных STRING переведен  на формат UTF8. В связи с этим сохраненное состояние Retain параметров версии 1.3.4 нельзя использовать в более ранних версиях.
•	Реализована синхронизация пропущенных участков архивов данных при резервировании
•	В службу резервирования добавлена настройка «Переключение на основной»
•	Добавлен ФБ MultiAlarmCondition
•	В ФБ Read_Archive_Data добавлен вход Filter для настройки способа обработки недостоверных данных
•	Добавлена настройка узла "Минимальная пауза между циклами"
•	Ключи защиты переведены в бездрайверный режим
•	В ФБ ReportFB теперь можно задавать полное имя отчета как с перфиксом «Объекты.» так и без него
•	Добавлена функция округления ROUND
•	В протоколе Modbus добавлена настройка "Задержка запроса после получения ответа"
•	Доработка протокола SiemensPLC
o	Добавлена настройка "запись при подключении"
o	Реализована поддержка импорта из Step7
•	Реализована поддержка протокола HelvarNet

Безопасность:
•	Доблена настройка "Отображать имена элементов в сообщениях о запрете/подтверждении действий"
•	Реализован запрос пароля через системное окно при наличии настройки безопасности "Запрашивать пароль при выходе из системы".
•	При каждом логине осуществляется контроль соответствия пароля текущей политики паролей, при несоответствии требуется смена пароля
Визуализация:
•	Реализована поддержка добавления контролов в шаблон экрана
•	Добавлен контрол "Столбчатая диаграмма"
•	Доработки журнала
o	Добавлено поле Recid
o	У элементов проекта добавлено новое свойство "Отображать в дереве выбора журнала"
•	Доработки тренда
o	Доработка наборов перьев
o	Реализовано обновление границ шкалы параметра при их изменении
•	Доработка карты
o	Добавлено свойство "Позиционирование маркеров"
o	Добавлен параметр "Приближение"
o	Добавлена настройка "Тема" (светлая/темная)
•	Добавить свойство для сохранения последнего открытого окна в контейнере
•	Добавлена настройка “Формат имени экспорта” для журналов и трендов
•	Добавлено свойство Мигание в стиль строки журнала, архивного журнала и таблицы данных
•	Сделана поддержка свойства "отображать элементы в дереве" для параметров окна типа массив
•	Реализовано комплексное отображение тега при перетаскивании в окно

Изменения в версии 1.3.3 (28/08/23)
Среда разработки (DT):
•	Добавлена настройку "Продвинутый предпросмотр мнемосхемы"  для переходов в окнах предпросмотра
•	Реализовано открытие панели веток при первом открытии ветки
•	Добавлена возможность разрыва всех связей при групповом выборе элементов дерева
•	Для предпросмотра мнемосхемы добавлена горячая клавиша F10
•	Добавлен прогрессбар и возможность отмены при поиске в Таблице запросов
•	Сделана поддержка группового выбор тегов OPC UA при подключении без загрузки
Исполнительная система (RT):
•	Добавлены функции SPLIT_STRING, JOIN_STRING
•	Возможность задания уровня логгирования mplc через параметр /tXX
•	Добавлена функция конвертации DT_TO_DATE_LOCAL
•	Добавлен ФБ Comtrade для чтения осциллограмм в текстовом и бинарном формате
•	Добавлен ФБ GetRemoteLinksStatistics для получения статистики межузлового обмена 
•	Добавлена поддержка мертвой зоны для отчетов по изменению
•	Добавлена возможность использовать отображаемые имена полей в шаблоне сообщений тревог
•	В драйвере Логика SPB добавлена поддержка UDP
•	Добавлен новый ФБ CTRL_PID_M в библиотеку OSCAT для обеспечения безударного переключения из режима ручного управления в автоматический
•	Добавлена настройка узла "Минимальная пауза между циклами"
•	В протокол Modbus добавлена настройка "Задержка запроса после получения ответа"
•	Для счетчиков добавлена группировка согласно лицензионной политики

Безопасность:
•	Добавлена настройка типа сервера Active Directory для поддержки протокола LDAP для Linux
•	Добавлено задание приоритета подключений клиентов
Визуализация:
•	Доработки журнала
o	Добавлена настройка отображения столбцов "активной строки" и "избранного"
o	Добавлены столбцы "Описание" и "Описание или Источник"
•	Доработки тренда
o	Добавлена возможность перемещения окна минилигенды 
o	Реализован механизм задания интервала и временных границ
•	В легенде добавлен выбор отображаемых столбцов
•	Контрол «Инкремент» переименован в «Числовой ввод»
•	Добавлена настройка выравнивания для заголовков таблицы данных

Изменения в версии 1.3.2 (02/05/23)
Среда разработки (DT):
•	Добавлен импорт/экспорт настроек среды разработки
•	Добавлена настройка  среды "Формат отладочных значений по умолчанию"
•	В программах C# добавлена возможность перетаскивание ФБ из палитры в текст
•	Добавлена поддержка шаблонов кода при автодополнении у программ ST
•	Добавлена фоновая проверка правильности программ  C#
•	Добавлена группировка связей в контекстном меню Перейти и Разорвать
•	Добавлена настройка элементов проекта "Описание"
•	Добавлена возможность импорта/экспорта проекта (как PostgreSql, так и Firebird)
•	Добавлена настройка среды "Кол-во отображаемых уровней прямых связей"
•	Добавлена поддержка шкалы для параметров Программы
Исполнительная система (RT):
•	Реализована выдача сообщений по дискретным шкалам OPC UA при чтении архивных данных
•	Добавлена возможность изменения настроек протокола/модуля Modbus в RT
•	У ФБ SEND_SMS добавлен вход Clear для очистки очереди сообщений
•	Добавлены функции конвертации строки HEX в число и обратно
•	Добавлена поддержка формат файла отчета .docx для ReportFB
•	Реализовано управление переключением при резервировании протокола OPC UA
•	В протоколе Логика SpBus добавлена поддержка строк, массивов и каналов расчетного времени
•	Доработки протокола Siemens 
o	добавлена поддержка типа DTL
o	реализован импорт DB через txt-файл
•	Добавлена настройка "Таймаут подписки" в протокол MQTT
•	Добавлена поддержка программ C# и отчетов на Байкал-М
•	Добавлен протокол "Универсальный протокол COM порта"
Безопасность:
•	В ФБ UsersRoleAdd,UsersGetRoleSettings,UsersSetRoleSettings добавлен параметр SessionIdleTime
•	Реализован запрет доступа пользователя к ОС для Astra Linux
Визуализация:
•	Доработки журнала
o	В фильтре по объектам теперь отображаются подобъекты экземпляров объектов
o	Добавлены столбцы "Описание" и "Описание или Источник"
•	Доработки тренда
o	Добавлено новое свойство "Автомасштаб для новых перьев"
o	Добавлена настройка "Тип отображаемого имени"
o	Добавлен фильтр по подстроке в дереве выбора перьев
•	Добавлен контрол "Аварийный стрелочный прибор"
•	Добавлена возможность отображения readonly полей в диалоге редактирования строки таблицы
•	Для контрола Таблица данных добавлено новое свойство "Запрет изменения сортировки"
Изменения в версии 1.3.1 (14/02/23)
Среда разработки (DT):
•	При первом запуске выдается окно конвертации для переноса настроек/проектов/библиотек из версии 1.2
•	Поддержка хранения проектов в PostgreSql
o	Поддержка многопоточной работы с БД
o	Ускорение выборки в 4 раза
o	Выгрузка неиспользуемых частей проекта – при длительной работе с проектом память не накапливается, так как загружены только используемые в данный момент документы
•	Доработки библиотек
o	Добавлена настройка места хранения пользовательских библиотек (как в Firebird, так и в PostgreSql)
o	Реализовано сохранение зависимых библиотек при сохранении библиотеки
•	Доработки компилятора
o	Реализована параллельная компиляция узлов/задач/окон
o	Кэширование результатов компиляции окон
o	Компиляция переведена в режим многопоточности
o	Для IN OUT параметров убрана необходимость обратной связи, оптимизация передачи сложных типов
o	Вывод ошибок при недопустимых конвертациях
o	Поддержана работа настройки сохранения параметра "Константа"
o	В окне результатов компиляции добавлены две вкладки-фильтрации количества ошибок и предупреждений
o	Добавлен прогрессбар загрузки конфигурации в узел
•	Docking (перемещаемые) панели
o	В меню Вид реализовано включение/отключение панелей
o	Добавлена команда «Восстановить вид по умолчанию»
•	Добавлена таблица статистики задач узла
•	Добавлена панель Палитра с вкладками Объекты, ФБ, Окна, которые всегда доступны для перетаскивания из них в дерево. В панели Легенда отображаются вкладки, относящиеся к открытому документу.
•	Выполнена реорганизация верхнего меню и панели инструментов
o	Добавлено окно «Сочетания клавиш»
•	Доработки экземпляров объектов
o	Поддержка изменения настроек шкал у параметров
o	Возможность включить архивирования у параметров, которые в типе объекта не отмечены для архивирования, а также менять настройки архивирования
o	Добавлена возможность использовать в окне изображений окон экземпляров объектов другого узла.
•	Доработки редактора ФБД
o	Доработка (редизайн) отображения блоков и линий
o	Реализован порядок вычисления "По потоку данных"
o	Автодополнение и поиск при вводе имени связанного параметра у ножки ФБ
o	Добавлены настройки среды
•	Показывать порядок и номер блока
•	Показывать краткое имя типа блока
•	Кол-во отображаемых уровней прямых связей
•	Доработки редактора C#
o	В легенде добавлен поиск NuGet пакетов по имени
o	В списке dll теперь не требуется указывать стандартные библиотеки MS4D, они подключаются автоматически
•	Доработки редактора ST
o	Поддержка автодополнения для перечислений
o	Поддержка автодополнений для параметров объектов
o	Реализован Drag and Drop параметров проекта в программу
•	Доработки редактора окон
o	Во вкладку Элементы добавлен столбец «Порядок Z»
o	При зажатом Shift элементы перетаскиваются ровно
•	Реализовано перемещение по полотну редакторов схем/окон посредством мыши (инструмент "Рука")
•	Реализован автоскроллинг при перемещении элементов схем/окон
•	В структурах SYSTEM_*_PARAM поле StatusCode теперь имеет перечислимый тип
•	В стандартных библиотечных тегах отключена связь между входом и выходом. В теге у параметра Вход установлен тип доступа Чтение/Запись.
•	Доработки в дереве проекта
o	Быстрое перемещение по связям через иконки связей
o	Добавлена команда «Свернуть все ветки» для выделенного элемента
o	Группировка связей в контекстном меню Перейти и Разорвать
•	У группы каналов добавлена настройка "Задание типа доступа у канала"
•	Доработки табличного редактора
o	При использовании XPath теперь можно обращаться к элементам по имени, а не только по программному имени
o	Реализован экспорт/импорт нескольких связей 
•	Доработана вкладка Конфигурация узла – 
o	Расчет необходимой версии Free/Lite/Pro/Enterprise
o	Добавлена кнопка «Посмотреть рекомендации»
o	Фильтрация таблицы
o	Отображение срока технического сопровождения при подключении к узлу
•	Подключение к узлу и отладка
o	По умолчанию для связи с узлом используется новый протокол TCP. В настройках узла можно выбрать UDP (например, для подключения к узлу 1.2 для обновления в нем исполнительной системы)
o	Для запуска эмуляции используется независимые экземпляры и web сервер
o	Реализован автозапуск нескольких узлов с разными экземплярами при переходе в RT
o	Реализовано форматирование отладочных значений для параметров в среде разработки в соответствии со шкалой (x, b, d, f, e)
Исполнительная система (RT):
•	Исполнение программ C# на linux x64, включая поддержку отчетов .Net
•	Изменен механизм передачи данных между задачами
o	Убрано ограничение в 65 тыс. связей между параметрами различных задач/протоколов
o	Передача сложных типов данных между задачами
•	Новый протокол TCP для межузловой связи с шифрованием
o	Возможна передача параметров сложных типов данных между узлами
o	Поддержан прямой доступ к параметрам проекта для межузловой связи (чтение)
o	Скорость передачи данных повышена до 800тыс значений в сек
o	Реализовано сжатие передаваемой информации, в среднем 5 байт на одно значение
•	Выпущены обновленные драйвера протоколов Modbus TCP, Modbus over TCP, Modbus RTU (в библиотеке Protocols). При первом запуске произойдёт автоматическая конвертация всех протоколов, используемых в проекте, а также типов модулей в подключенных библиотеках.
o	Поддержка строк
o	Поддержка асинхронного опроса для повышения скорости опроса
o	Поддержка групповой записи нескольких тегов в одном запросе
o	Для устройства реализовано окно импорта и группового редактирования тегов – 
•	Импорт из CSV, XLSX, Modbus Universal, Segnetics SM Logix.
•	Фильтрация дерева тегов по имени, адресу, типу данных сервера и устройства, региону, а также отдельным тегам.
•	Возможно выделения (в том числе группового) тегов. Через контекстное меню.
•	Групповые операции с отмеченными тегами - изменение адрес, региона, типа доступа, типа данных и шкалы.
•	Возможность редактирования отдельных тегов.
 
•	Добавлена настройки протокола OPC UA "Количество значений в одном запросе при загрузке дерева", "Количество узлов в одном запросе подписки"
•	Добавлена возможность задания нескольких адресов для баз данных. В ФБ GetDataArchiveStatistic, GetEventsArchiveStatistic добавлено поле IP для отображения текущего адреса.
•	Добавлен протокол SNMP Multi с возможностью добавления отдельных устройств, реализовано групповое чтение каналов SNMP
•	Добавлен ФБ GetAllTasksInfo, выдающий список задач узла c Id
•	Добавлен вход Комментарий для FireBaseEvent
•	Реализован импорт DB из Siemens через txt-файл
•	Добавлена поддержка контроллеров
o	Wirenboard7
o	ABAK K2
o	Trei M501E. Добавлен ФБ TREI_501_STATE для выдачи диагностической информации
Безопасность:
•	Добавлена настройка роли - "Время бездействия"
•	В окно аутентификации добавлено отображение времени блокировки пользователя
•	Реализована возможность добавления RT пользователей при отсутствии DT пользователей
•	Включение в журнал действий информации о носителе при экспорте из клиента HMI Linux
Визуализация:
•	Настройка "Использовать входящую связь только для отображения" у интерактивных контролов установлена по умолчанию.
•	Добавлены события "Открытие окна", "Закрытие окна"
•	Доработки контролов "дерево выбора"
o	Добавлена настройку текста
o	Настройка внешнего вида чекбоксов для  контрола "дерево множественного выбора"
o	Реализована фильтрация 
•	Доработки тренда
o	В легенду в настройках пера добавлен чекбокс Автомасштабирование
o	Добавлены настройки отображения, а также цвета вертикальной и горизонтальной полосы прокрутки
o	Добавлена настройка шаблона экрана "Способ отображения графиков" svg/canvas
•	Доработки журнала
o	Добавлен текстовый параметр Фильтр
o	Добавлено новое поле "Источник или объект"
•	Поддержка CREATE_ARRAY и RESIZE_ARRAY в задаче экрана
•	В контейнере добавлены методы Назад/Вперед для переходов по истории URL/окон, открытых в этом контейнере

Изменения в версии 1.2.18 (08/08/22)
Среда разработки (DT):
•	Добавлена возможность открытия проекта несколькими пользователями в режиме "read-only"
•	Реализовано удаление связей через табличное представление проекта
•	Добавлена кнопка создания запроса в табличном представлении проекта
•	Добавлена поддержка записи в параметр другой задачи через прямой доступ
Исполнительная система (RT):
•	Выполнена оптимизация выборки сообщений из БД по фильтру объекта для архивного журнала
•	Переведен на протокол TCP механизм синхронизации архива данных при резервировании
•	Оптимизация механизма удаления старых данных в архиве данных
•	В протокол MQTT добавлена настройка СleanSession
•	В ФБ GetSystemInfo добавлены параметры по загрузке CPU и системным ресурсам
•	Добавлен ФБ GetArchiveSettings для получении информации о настройках БД
•	Увеличена скорость опроса в протоколе Modbus TCP
•	Добавлены настройка протокола OPC UA – “Тип метки времени при записи”, "Выполнять запись при подключении"
•	Добавлен ФБ SqliteIntegrityCheckFB для проверки целостности БД Sqlite
•	В ФБ ReadArchiveData добавлен параметр StatusCode
•	Добавлена функция удаления файлов и директорий SysDeleteFile
•	Добавлена настройка узла "Использовать программные имена для иерархии в OPC UA"
•	В протоколе IEC 61850 реализованы функции – 
o	подписка на свободный отчет
o	при импорте установка поля "Начальное значение" параметров отчета значением, считанным из устройства
o	задание параметров подписки на отчетов
Безопасность:
•	При использовании встроенного клиента в сообщениях в поле IP адрес теперь указывается также имя компьютера клиента
•	Добавлен ФБ GetSecuritySettings для получения информации о текущих настройках безопасности
•	В событие завершить сессию добавлен параметр Пользователь для завершения сессии любого пользователя администратором
•	Добавлен параметр "Ошибка" действия "Завершить сессию" и "Сменить пользователя"
Визуализация:
•	Добавлена поддержка логарифмической шкалы в тренде, отображение значений в логарифмической форме
•	На окне входа добавлена возможность посмотреть вводимый пароль

Изменения в версии 1.2.16 (31/05/22)
Среда разработки (DT):
•	Реализована поддержка прямого доступа к внешним параметрам (как своего объекта, так и другим) из программ (включается по настройке среды «Разрешить прямой доступ к параметрам проекта»)
•	Реализована возможность задания связей элементов схем FBD через текстовый ввод с подсказками
•	Реализован механизм сохранения удаленных связей при удалении элементов с последующим восстановлением (включается настройкой «Сохранять разорванные отношения»)
•	Добавлена поддержка внешнего сервера Firebird для открытия проектов
•	В сообщения об ошибках режима исполнения добавлено отображение количества ошибок данного типа
•	Добавлена команда «Поместить в библиотеку» для протоколов и модулей
•	Добавлено свойство "Скрыть" у параметров POU
•	Добавлена настройка среды "Скрывать En/EnO по умолчанию" 
Исполнительная система (RT):
•	В отчетах добавлены обработки архивных данных "Первое граничное значение", "Последнее граничное значение"
•	В отчетах добавлена настройка обработки в отчетах "Использовать значение с предыдущего интервала"
•	В отчетах реализована динамизация настройки "Единица измерения интервала"
•	Реализован доступ к логическим признакам превышения границ шкал
•	При резервировании реализована синхронизация заблокированных значений не сохраняемых параметров. Также они сохраняются при перезапуске RT
•	В протоколе 61850 добавлена поддержка моделей управления при выдаче команд
•	В протоколе OPC UA реализовано безударное переключение при резервировании
•	Поддержка каналов структурных типов в протоколе OPC UA 
•	В протоколе OPC UA добавлена настройка «Полный опрос при переключении на резервный».
•	Добавлен ФБ SysCopyFiles для копирования файлов и папок
•	Добавлен текстовый параметр Ошибка для протоколов MSSQL, PostgreSQL
•	В протоколе 61850 добавлена возможность подписки на отдельные отчеты
•	В протоколе 61850 добавлен параметр "Период опроса", с которым выполняется циклическое чтение
•	Добавлена настройка службы резервирования "Доступ по Modbus TCP в режиме SLAVE"
•	В модули Modbus TCP добавлены настройки "Текущий канал"/"Установить канал"
•	В настройки каналов протокола MQTT добавлен параметр Retain
Безопасность:
•	В ФБ UsersSetAllowedTime добавлено поле для задания дней недели для каждого интервала времени
•	Добавлен ФБ UsersRoleRename для переименования роли RT
•	Добавлена настройка роли "Завершать сеанс после окончания смены"
•	Реализована синхронизация сессий клиентов разных узлов/проектов через сетевую БД. В действие "Открыть адрес" добавлен параметр ""Добавлять Id сессии". Это позволяет обеспечить интеграцию отдельных проектов в рамках одной сессии клиента.
•	Реализовано назначение библиотечных ФБ FireBaseEvent в Архив сообщений ИБ
Визуализация:
•	В контрол Видео добавлен параметр "Воспроизведение"
•	Для тренда добавлена настройка глобальный и возможность задание объекта
•	Для действия "Выдать импульс" добавлена настройка "Длительность"
•	В оперативный журнал добавлена кнопка "Квитировать все"
•	Реализовано переподключение к серверу без перезагрузки страницы
•	В контроле Карта добавлена возможность задания шаблона файлов с локальными тайлами
Изменения в версии 1.2.15 (03/03/22)
Среда разработки (DT):
•	Добавлена возможность подключать пакеты NuGet для программ C#
•	Для наследников добавлена команда "Очистить наследование" для создания независимой копии библиотечного элемента
•	В окне управления узлом добавлена информация о лицензии, версии загруженного проекта и версии среды разработки, из которой был загружен проект
•	Добавлены настройки цвета линий в редакторе FBD на вкладке "Редакторы схем" в настройках среды
•	В палитру редактора FBD добавлена вкладка "Палитра примитивов", в которой находятся графические примитивы для добавления на схему
•	Реализована печать программ и окон с показыванием на схеме сетки страниц (для схем FBD отображаются линии связи между страницами в виде ссылок)
•	Добавлено окно заблокированных переменных (открытие доступно на вкладке Управление узла). При переподключении узла выдается список всех ранее заблокированных переменных. При отключении узла выдается запрос на разблокировку.
•	Добавлена команда узла "Импортировать PLCOpenXML..." для импорта документов формата PLCOpen XML (поддержаны программы, ФБ, функции ST, глобальные параметры и пользовательские типы данных)
•	Добавлена выдача комментариев элементов во всплывающей подсказке
•	В настройках среды "Внешний вид" добавлен параметр "Количество уровней объектов в заголовке вкладки"
Исполнительная система (RT):
•	Добавлен ФБ FileToStructArray для чтения массива структур из CSV файла
•	Добавлена функция GET_TICKS, возвращающая монотонное время в тиках LINT с точностью до 100 нс. Добавлены функции конвертации тиков в TIME и обратно (TICKS_TO_TIME, TIME_TO_TICKS)
•	Оптимизированы запросы к архиву сообщений, в фильтрах которых использовались только стандартные поля сообщения
•	В ФБ GetNewEvents/EventsCounter/GetActualEvents добавлен параметр Архив (выдаются только те сообщения, которые назначены в данных архив)
•	Если на вход TaskRef в GetTaskStatistics не задана задача, выводится статистика текущей задачи
•	В ФБ StructArrayToFile добавлен параметр WithBOM
•	Добавлен ФБ TemplateBind для преобразования сложных типов данных в строку по шаблону
•	Добавлена настройка межузловой связи "Период запроса архивных данных". Оптимизирована передача архивных данных между узлами.
•	В ФБ RedundancyControl добавлен вход FaultLevel
•	Добавлена возможность задания приоритетных сетей для резервирования
•	В окно управления узлом добавлена команда смены мастерства
•	В протоколе МЭК 60870-5-104 добавлена поддержка резервирования
Безопасность:
•	Сообщения о действиях пользователя теперь выдаются в журнал ИБ
•	Добавлен ФБ ImportSecuritySettings для импорта настроек безопасности
•	Реализовано шифрование файла с настройками ИБ
Визуализация:
•	В тренде добавлена возможность сохранить текущий набор перьев под именованной группой и загрузить его позднее
•	В архивном журнале реализована фильтрация новых сообщений по архиву, который выбран для данного журнала 
•	В архивный журнал добавлен параметр "Таймаут запроса архива"
•	Добавлена поддержка параметров типа SYSTEM_*_PARAM в окнах, реализована конвертация при связях с параметрами простых типов
Изменения в версии 1.2.14 (22/11/21)
Среда разработки (DT):
•	Добавлена возможность задать приоритет и текст сообщения от шкалы AI
•	В окне ошибок компиляции проект добавлен столбец Источник
•	Добавлены новые типы данных SYSTEM_REAL_PARAM/SYSTEM_WORD_PARAM/SYSTEM_INT_PARAM 
•	В редакторе программ и скриптов C# добавлен диалог подключения dll
•	Поддержка режима компиляции в отчетах
•	Поддержка скроллирования при помощи колеса мыши + Shift
•	Реализован переход к тексту ST в легенде для ошибок в программах FBD, SFC и LD при двойном клике на ошибке 
•	Реализована конвертация между параметрами различных типов SYSTEM_*_PARAM
•	Добавлена настройка узла "Запрет загрузки системного ПО"
•	На вкладке Элементы редактора схем ФБД добавлен столбец "номер выполнения"
•	При ручном переименовании выдается ошибка, если уже есть элемент с этим именем
•	У элементов проекта добавлена настройка "Доступ через OPC UA"
•	Доработки таблицы проекта – 
o	Отображение номеров строк и числа строк в таблице запросов
•	Реализовано автоматическое создание связанного параметра на клеммнике программы ФБ при перетаскивании на вход типа REF_TO
•	В отчетах добавлена настройка источника данных "Единица измерения интервала"
•	Реализован поиск элементов в среде разработке в асинхронном режиме
•	Реализована поддержка Postgre в отчетах
•	Добавлена настройка узла "Задача для глобальных параметров"
•	Добавлена возможность блокировки отдельных полей структур/массивов для параметров узла
Исполнительная система (RT):
•	В ФБ FireBaseEvent добавлен параметр Archive
•	Реализована поддержка чтения массивов в протоколе OPC UA
•	Реализована поддержка платформ Linux x64, Эльбрус x64
•	Реализована загрузка активных сообщений из архива сообщений при старте
•	Добавлена настройку службы резервирования "Выдержка времени при загрузки резервированной пары"
•	Добавлена настройка межузловой связи "Таймаут запроса архива"
•	Добавлена настройка межузловой связи "Отображение структур в OPC UA сервере"
•	Добавлена настройка архива данных "Число записываемых значений в одной операции"
•	В ФБ READ_ARCHIVE_DATA добавлен вход MaxCount
•	Добавлен параметр протокола OPC UA Адрес
•	Реализовано получение текущих данных для архивируемых параметров OPC UA
•	Добавлена настройка узла "Очистка памяти на каждом цикле задачи"
•	Поддержка шаблонов архивирования для каналов OPC UA HDA и OPC HDA
•	Реализован сервис синхронизации файлов между узлами
•	В ФБ GetDataArchiveStatistic, GetEventsArchiveStatistic добавлены параметр наличия связи и данные по статистике архива
•	Добавлена поддержка передачи нескольких заголовков в Additional Headers в ФБ HttpClient
•	Добавлена настройка протокола MQTT "Идентификатор клиента"
•	Реализовано резервирование для протокола OPC UA
•	Повышена производительность задач за счет обновления интерпретатора Lua на версию 5.4
•	Реализована поддержка параметра OPC UA сервера ServerRedundancyType
•	Добавлена настройки протокола IEC104 Select и Длительность
•	Реализован ФБ GetTaskStatistics для получения статистики задачи
•	Реализован ФБ AlarmCondition для выдачи условных сообщений из программ
•	Реализованы ФБ ExportDataArchive, ImportDataArchive для экспорта и импорта архива данных
•	Реализованы функции GetBit и SetBit
•	Реализованы счетчики с выходом типа DINT
•	Реализован ФБ SysGetFiles для получения списка файлов и папок
•	Реализован ФБ AckArchiveEvents для квитирования сообщений в архиве
•	Реализован ФБ UdpClient для отправки UDP сообщений
•	Разработаны драйвера счетчиков Логика с протоколами SPBus, RS-Bus
•	Реализована поддержка платформы Байкал-М
Безопасность:
•	В клиенте HMI для AstraLinux/AltLinux поддержана настройка роли "Блокировать доступ к ОС"
•	Добавлена возможность задания права доступа "Вход в систему" у узлов
•	При изменении настроек безопасности выполняется запись в журнал информации с указанием предыдущего и нового значения
•	Добавлена возможность задания пароля на открытие проекта
•	Реализована синхронизация настроек безопасности при резервировании
•	Добавлены общие настройки безопасности:
o	Запрашивать пароль при выходе из системы
o	Блокировать недоступные элементы
o	Подсказка для недоступных элементов
o	Однопользовательский режим
Визуализация:
•	Реализована возможность пропорционального изменения масштаба контрола через ползунки контрола
•	В контекстное меню группы контролов добавлена команда разгруппировки всех элементов
•	Доработки журнала сообщений:
o	Добавлена возможность фильтрации сообщений, выданных через определенный экземпляр ФБ FireBaseEvent
o	Добавлены настройки "Отображать строку статуса", "Отображать вертикальный скроллбар"
o	Добавлено событие "Клик по ячейке"
o	Реализовано автоматическое включение автопрокрутки в верхнем положении скроллбара
o	Добавлен новый столбец Состояние+Приоритет - EventStateSeverity
•	Доработки графика
o	Добавлены настройки "Цвет линии недостоверного значения", "Тип графика по умолчанию", "Дорисовка констант по умолчанию", “"Количество уровней в имени пера"”
o	Добавлена настройка параметров и объектов проекта "Отображать при выборе перьев"
•	Реализована возможность задания нескольких адресов в клиенте Linux
•	Добавлено свойство контрола Инкремент "Максимальное количество знаков после запятой".
•	Добавлена настройка действия открытия всплывающего окна "Категория"
Изменения в версии 1.2.13 (20/05/21)
Среда разработки (DT):
•	По умолчанию среда разработки устанавливается в папку "c:\Program Files\MPSSoft\MasterSCADA 4D 1.2".
•	В табличном представлении проекта были сделаны следующие доработки – 
o	Кнопка сохранения запроса в качестве глобального
o	Экспорт/импорт глобальных запросов
o	Возможность задания количества закрепленных столбцов
o	Добавлена кнопка удаления всех столбцов кроме Id
•	Добавлен механизм отслеживания ошибок в программах/функциях/ФБ, выполняемых в исполнительной системе. По каждой ошибке отображение стека вызова с возможностью перехода в соответствующую строку программы
•	Добавлен диалог компиляции проекта, в котором отображаются ошибки/предупреждения в реальном времени, также доступна кнопка остановки на любом этапе компиляции
•	Добавлена общая настройка проекта «Неэксклюзивная  модель сообщений шкалы AI»
•	В программах/ФБ C# добавлена палитра библиотечных ФБ
•	В программах/ФБ FBD добавлена настройка "Порядок выполнения" (По столбцам/По строкам). В общие настройках проекта задается значение для новых программ/ФБ.
•	Появилась возможность обновления исполнительной системы linux с лицензионным ключем из среды разработки
•	Добавлена поддержка параметров типа ANY (простые типы) и REF_TO
•	Добавлена поддержка типа доступа Temp для локальных переменных программ и ФБ
•	В программах/ФБ C# добавлена возможность изменения элементов массива/структур параметров узла
Исполнительная система (RT):
•	По умолчанию исполнительная система для Windows устанавливается в папку "c:\Program Files\MPSSoft\MasterSCADA 4D RT 1.2".
•	Добавлена настройка межузловой связи "Использовать строковые NodeId в OPC UA"
•	У узла добавлены настройки - 
o	Количество хранимых лог файлов
o	Максимальный размер одного лог файла (Mb)
•	Добавлена поддержка платформы elbrus-x64
•	В мониторе Windows добавлена возможность импорта сертификатов для Web сервера, а также добавлено ограничение на используемые протоколы шифрования
•	В протокол OPC UA добавлены режимы опроса текущих значений «Чтение» и «Чтение и подписка»
•	Добавлена поддержка одномерных массивов в OPC UA сервере
•	Улучшено быстродействие резервирования за счет обработки запросов передачи архивов в отдельном потоке
•	Добавлена настройка архива сообщений "Максимальный размер очереди записи"
•	Повышена надежность горячего рестарта за счет использования двух файлов 
•	Реализовано переоткрытие порта в протоколе Modbus TCP, если нет ответа на запрос
•	В ФБ GetSystemInfo добавлены выходы DemoVersion, Flags
•	Реализованы ФБ GetActualEvents, GetNewEvents для получения списка всех или только новых тревог
•	Добавлен драйвер протокола СПОДЭС
Безопасность:
•	Добавлен параметр события "Сообщение", он используется для окон подтверждения действия, а также для журнала сообщений

Изменения в версии 1.2.12 (18/02/21)
Новые модули
•	В среде разработки в панели управления добавлена вкладка Таблица, что позволяет отображать в таблице набор элементов проекта по произвольным условиям выборки, а также добавлять столбцы с любыми свойствами или связями элементов/подэлементов. Реализована возможность редактирования элементов таблицы (в т.ч. групповое). В данную версию включена предварительная версия данного модуля.
•	В исполнительной системе подключена генерация отчетов под управлением .Net 5 (этот режим включается в настройках приложения). В текущей версии реализована только поддержка Windows, в планах на следующие версии намечена также поддержка Linux. В этом режиме доступно обращение к MSSQL напрямую из Отчета.
Среда разработки (DT):
•	Добавлен быстрый поиск в окне редактирования типа элемента
•	Оптимизированы операции по редактированию окон
•	У ФБ добавлена команда "Скрыть содержимое"
•	В локальную библиотеку добавлена тема "Стандартная"
•	Добавлена настройка редактора FBD “Максимальная ширина связи POU”
•	Добавлена поддержка переключений R_EDGE и F_EDGE для параметров типа BOOL
•	Добавлена настройка OPC UA "Получать значения тегов при загрузке дерева"
•	При установке флага Сохранять у параметра типа ФБ теперь не требуется отдельно включать сохранение у экземпляров этого ФБ
Исполнительная система (RT):
•	Добавлена поддержка структур в OPC UA сервере
•	Реализована выдача сообщений о статусе связи с БД
•	Добавлены функции для работы с локальным временем в контроллере
•	Добавлены битовые конвертации вещественных чисел REAL_TO_DWORD_BIT, LREAL_TO_LWORD_BIT, DWORD_TO_REAL_BIT, LWORD_TO_LREAL_BIT
•	Добавлены функции конвертации STRING_TO_BYTE_ARRAY, BYTE_ARRAY_TO_STRING
•	Доработки в программах/ФБ C#:
o	поддержка параметров узла
o	поддержка локальных ФБ
o	поддержка сложных типов данных
•	Реализована синхронизация блокировки параметров при резервировании, а также их сохранение при горячем рестарте
•	Добавлены настройки протоколов "Формировать отказ при отказе всех модулей", а также "Задержка записи при старте опроса (циклов)"
•	Добавлено отображение в отладке типов LWORD и ULINT с полной точностью
•	Добавлена настройка номера порта в SNMP
•	Реализована поддержка параметров подписки Queue Size и Sampling Interval в OPC UA
•	Добавлен параметр "Encoding" в ФБ COMPort, FileToString, StringToFile 
•	Передача значений по межузловой связи теперь выполняется только по изменению значения или метки времени
•	Реализована поддержка хранения сообщений > 255 символов в MSSQL и Postgre
•	Реализовано отображение в среде разработки динамических массивов, а также их синхронизация при резервировании и сохранение при горячем рестарте
•	Добавлен ФБ StructArrayToFile для записи массива структур в CSV
•	Добавлен ФБ COMPortSync для синхронной отправки в программе протокола
•	Добавлена функция получения текущего времени GET_TIME
•	Добавлена настройка архива данных "Количество потоков записи"
•	Добавлена возможность установки поля Квитированность=True до того, как тревога сработала
•	Поддержана динамизация мертвой зоны у параметра
•	В режиме эмуляции отключен запуск протоколов
•	Добавлена настройка службы резервирования "Количество передаваемых архивных значений"
•	Реализована поддержка контроллера ОВЕН PLC210
•	Добавлен драйвер протокола BACNet
•	Добавлен драйвер счетчика ТЭМ
•	По умолчанию для модема используется строка инициализации ATE0
Безопасность:
•	Добавлены ФБ: 
o	получения статистики архивов GetEventsArchiveStatistic/GetDataArchiveStatistic 
o	изменения прав для контролов в режиме исполнения
o	добавления/удаления групп в RT, изменения настроек групп (включая DT)
o	изменения паролей и настроек пользователей DT
Визуализация:
•	Реализованы следующие доработки контрола Карта:
o	установка размеров изображения для маркера
o	передача параметров всплывающего окна маркера через параметры события
o	поддержка связей параметров события с условиями действия
o	поддержка полей структур в настройках стиля маркера
o	расширение списка стандартных свойств маркера (Ширина, высота, Z-порядок, прозрачность)
•	Реализована возможность задания строкового пути к окну вместо ссылки на окно
•	Доработан механизм создания пользовательских контролов, а также реализована  возможность добавления параметров у контрола Скрипт
•	Реализована поддержка обработки нажатия клавиш в шаблоне экрана
•	Реализована поддержка произвольных значений перечислений в окнах
•	Добавлена настройка вида курсора при наведении на элемент
•	Произведены следующие доработки контрола Тренд:
o	реализовано отображение перечислимых значений в дискретном тренде
o	добавлено отображение архивируемых полей структур и массивов в дереве выбора параметров для тренда 
o	реализован автоматический расчет отступа в зависимости от длины надписей для оси Y 
o	добавлена настройка прозрачности минилегенды тренда
o	реализовано сохранение состояния для легенды тренда
o	добавлено отображение в тренде статуса подгрузки архива
o	реализована возможность управления видимостью всех перьев тренда через легенду
o	добавлено отображение титула графика в заголовке диалога добавления перьев

•	Произведены следующие доработки контрола Журнал:
o	реализована настройка выборки по времени в архивном журнале
o	добавлена настройка фильтров журнала в RT (мин/макс приоритет).

Изменения в версии 1.2.11 (15/10/20)
Новые модули
•	В исполнительной системе реализовано выполнение программ/ФБ C#. Выполнение идет под управлением .Net Core 3.1. В текущей версии реализована только поддержка Windows, в планах на следующие версии намечена также поддержка Linux. Возможно добавление ФБ C# в библиотеку (можно их использовать как экземпляры или использовать C# типы из них в программах), а также программы C# в объекты.
•	В среде разработки добавлено табличное представление проекта (вкладка Таблица в панели управления). Позволяет в таблице отображать набор элементов проекта по произвольным условиям выборки, в качестве столбцов добавлять любые свойства или связи элементов/подэлементов, реализовано редактирование таблицы (в т.ч. групповое). В данную версию включена предварительная версия данного модуля.
Среда разработки:
•	добавлена поддержка экземпляров тегов;
•	в палитре редакторов окон/программ добавлена возможность фильтрации элементов;
•	в редакторе окон добавлена обработка двойного клика по контролам (переход в режим редактирования текста или открытие окна настройки);
•	для ФБ с подключаемым кодом добавлена настройка "Поддержка задач" для ограничения места их выполнения;
•	в шаблон архивирования добавлены настройки "Запись при останове", "Все значения".
Исполнительная система:
•	в мониторе исполнительной системы отображается информация о лицензионных ограничениях установленного ключа защиты;
•	в программах/ФБ ST добавлено ключевое слово NULL для проверки результатов запросов к БД, выполняемых через ФБ SqlRequest и SqlRequestWithResult;
•	добавлен ФБ PING для проверки доступности сетевых узлов;
•	добавлен ФБ GetSystemInfo для получения информации о системе;
•	добавлен ФБ GetOPCUAServerInfo для получения информации и статистики по работе OPC UA сервера;
•	добавлен ФБ RedundancyControl для управления резервированием;
•	добавлены функции конвертации STRING_TO_BYTE_ARRAY, BYTE_ARRAY_TO_STRING;
•	добавлен вход Transaction у ФБ SqlRequest и SqlRequestWithResult для выполнения серии вызовов в рамках одной транзакции;
•	для сетевого и локального ключей теперь используется общий дистрибутив (выбор при установке или в настройках монитора);
•	добавлен отдельный дистрибутив с 32-битным HMI-клиентом;
•	в протоколе IEC-104 добавлена настройка групп опроса, а также чтение через команду 102;
•	в протоколе Mitsubishi добавлена настройка "Максимально допустимый разрыв адресов в запросе чтения";
•	разработан драйвер теплосчетчика МКТС;
•	реализована поддержка контроллера OptiLogic L (библиотека KEAZ).

Безопасность:
•	у роли добавлены настройки: 
o	"Минимальный срок действия пароля";
o	"Запрет одновременного входа одного пользователя";
•	добавлена выдача сообщений о запуске и завершении процедуры выполнения контроля целостности;
•	добавлен ФБ FileIntegrityControl для управления контролем целостности и получения списка отличий;
•	добавлен ФБ ExportEventsArchive для экспорта архива сообщений в csv файл;
•	в сообщении о действии печати/сохранения тренда/журнала добавлено имя принтера/путь к файлу. 
Визуализация:
•	у шаблона экрана добавлена настройка "Место хранения состояния окон" - для сохранения состояния контролов при переоткрытии окон и перезапуске клиента (тренд, журнал, таблица данных, справочник);
•	добавлена кнопка в тулбаре для сброса состояния RT в тренде, журнале, справочнике;
•	добавлен контрол "Дискретный тренд" для отображения логических параметров;
•	добавлен контрол "Карта" для отображения карт с картографического сервера или локальной папки с фрагментами карт; реализована возможность отображения массива структур в виде произвольных контролов на карте с привязкой к координатам, с поддержкой динамизации и с обработкой событий по кликам на них;
•	добавлена поддержка экспорта данных тренда в csv;
•	добавлена возможность вызова программ в задаче экрана по действию "Вызвать программу";
•	добавлен параметр "Тип линий сетки" для таблицы данных, справочника и легенды тренда;
•	реализована функция LOG_MESSAGE в задаче экрана для отправки сообщений в лог исполнительной системы;
•	в конвертере связи параметров окон добавлена возможность выделения битов;
•	у действий по событиям добавлена возможность задать условие выполнения;
•	добавлена настройка "Использовать входящую связь только для отображения" у контролов текстовый ввод, инкремент, пароль, кнопка с фиксацией, флаг, выпадающий список.
•	в параметры события "Клик по ячейке" справочника и таблицы добавлен параметр "Исходная строка".
Изменения в версии 1.2.10 (16/07/20)
Среда разработки:
•	реализован новый механизм идентификации вкладок в рабочей области: на каждой вкладке расположена иконка элемента дерева, к которой принадлежит окно;
•	в рабочей области добавлена контекстная строка, в которой прописан путь местоположения элемента в структуре проекта;
•	теперь по умолчанию вставляется экземпляр объекта в дерево объектов вместо наследника;
•	в тулбаре редактора окон добавлены кнопки «Уравнять высоту» и «Уравнять ширину» для группового форматирования графических контролов; 
•	добавлены горячие клавиши для многих операций. 
•	по горячей клавише f2 можно переименовывать тексты контролов Кнопка и Текст;
•	при вставке параметра как кнопки ее текст по умолчанию наследуется от имени параметра;
•	добавлена поддержка констант в библиотеках;
•	реализовано отображение ip-адресов в окне управления узлом;
•	поддержана возможность задания в параметрах ФБ типа REF_TO полного имени элемента;
•	добавлена условная рамка для контрола «Текст»;
•	в диалоге создания нового проекта добавлена возможность закрытия текущего;
•	у параметров окна добавлено свойство "Порядок категории" для упорядочивания дополнительных категорий;
•	свойство «Программное имя» перенесено в категорию «Служебные»;
•	у параметров добавлена команда для разрыва всех связей;
•	поддержана компиляция ФБ и функций с одинаковыми именами из разных библиотек;
•	поддержано архивирование полей структур;
•	доработан диалог импорта SVG-элементов;
•	реализована возможность использования в окнах элементов контроллера с включенной настройкой "Запрет входящих подключений".
Исполнительная система:
•	среда исполнения реализована как 64-битное приложение (основной инсталлятор включает 64-битную среду разработки, среду исполнения и HMI-клиент). Отдельно доступен инсталлятор для 32-битной версии среды разработки, среды исполнения и HMI-клиента;
•	реализован новый механизм лицензирования через программные ключи защиты;
•	реализована настройка конфигурации nginx в мониторе (номера портов и режим HTTP/HTTPS);
•	добавлен выбор состава отчета об ошибках в мониторе узла;
•	добавлена команда "Сформировать дамп" для отдельного экземпляра в мониторе узла;
•	разработана утилита конвертации БД архивов данных/сообщений Sqlite в Postgre/MSSQL;
•	реализовано ограничение размера логов mplc в 100Мб;
•	добавлена настройка протокола "Выполнять запись на резервном";
•	добавлена настройка узла "Предельный объем памяти процесса (Мб)";
•	добавлена настройка архива данных/сообщений "Синхронизация БД при резервировании";
•	в ФБ FireBaseEvent добавлен вход EventTypeId;
•	в библиотеку Общая добавлены системные функции:
o	GetVariableInfo – получение информации о привязанном архивируемом параметре;
o	Sleep - остановка выполнения потока на заданное время;
o	RestartPLC - перезапуск исполнительной системы;
•	в библиотеку Протоколы добавлены ФБ SqlRequest, SqlRequestWithResult для выполнения запросов с выборками к СУБД;
•	реализован драйвер теплосчетчиков ЭСКО-Т;
•	реализован драйвер теплосчетчиков «Взлет».
Безопасность:
•	добавлены новые типы прав доступа для отдельных контролов (журнал, тренд, легенда тренда, график, таблица, справочник);
•	реализована возможность задания прав доступа для объектов;
•	доработано окна логина (реализована возможность смены пароля и отображение политики паролей);
•	реализована поддержка отдельного архива событий ИБ (добавляется в Безопасность\Архивы), доступно назначение в него пользовательских типов тревог;
•	добавлен тип сообщений "Сообщение ИБ";
•	добавлена стандартная роль "Все", в которую неявно добавлены все пользователи;
•	добавлены общие настройки безопасности: 
o	"Фиксировать неуспешные попытки входа в систему";
o	"Запрет на удаление авторизованных операторов".
•	добавлены настройки ролей:
o	“Количество последовательных неуспешных попыток входа”;
o	"Фиксировать попытки выполнения действий".
•	реализован ФБ для работы с пользователями, добавленными в режиме исполнения:
o	UsersGetBlocked/UsersSetBlocked - установка/снятие блокировки пользователей;
o	UsersSetNeedResetPassword/UsersGetNeedResetPassword - установка флага необходимости сброса пароля при следующем логине;
o	UsersGetAllowedTime/UsersSetAllowedTime - ограничения допустимого даты, дня недели, времени запуска сеанса работы;
o	UsersGetAllowedAddress/UsersSetAllowedAddress - ограничения перечня АРМ, на которых может быть запущен сеанс работы;
•	добавлены ФБ:
o	UsersGetActiveSessions - получение списка сессий HMI-клиентов;
o	UsersCloseSession - удаление сессии клиента.
Генератор отчетов:
•	в ФБ ReportFB добавлен вход Report для прямой связи с отчетом;
•	в словарь отчета можно перетаскивать параметр типа «массив структур» и строить по ним таблицы.
Визуализация:
При первом открытии среды разработки выдается запрос на подтверждение включения транслятора HMI v2, т.к. планируется постепенный отказ от поддержки транслятора v1.  Доступны следующие изменения для транслятора v2:
•	у архивного журнала добавлен параметр Архив, чтобы подключить журнал к архиву событий ИБ;
•	поддержана настройка "*" ширины столбцов журнала;
•	в тренд добавлена настройка "Максимальное количество перьев";
•	добавлена настройка печати/сохранения тренда "Печать минилегенды";
•	поддержано редактирование отдельных ячеек в таблице данных;
•	в настройках журнала реализована возможность фильтрации столбцов;
•	добавлено действие "Выдать импульс";
•	добавлена настройка стековой панели - "плиточное заполнение";
•	поддержаны параметры и триггеры в шаблоне экрана;
•	в настройках действия "Открыть всплывающее окно" добавлена возможность "Закрывать при закрытии основного окна";
•	в шаблоне экрана добавлены настройки:
o	период задачи экрана;
o	кодировка сохраняемых csv-файлов.
•	добавлена возможность управления размером всплывающего окна через свойства окна;
•	у контрола Кнопка добавлены свойства выравнивания текста;
•	добавлено действие "Закрыть основное окно" при закрытии окна HMI-клиента или вкладки браузера;
•	реализована возможность изменять высоту легенды журнала методом drag&drop за границу;
•	добавлен параметр запуска HMI-клиента noframe для открытия клиента в полноэкранном режиме на несколько мониторов.
Модуль «Справочники»:
В данную версию включена полнофункциональная версия данного модуля. Реализованы следующие функции: 
•	ограничение длины поля ввода по настройке формат значений;
•	фильтрация столбцов в контроле "Справочник";
•	добавлен параметр контрола Справочник Фильтр для задания произвольного условия на выборку записей в режиме исполнения.

Изменения в версии 1.2.9 (06/04/20)
Среда разработки
•	Реализована возможность задания шкалы у поля структуры
•	У новых окон устанавливается размер по умолчанию 1920*1080
•	Добавлена возможность для перечислимых значений задать произвольные константы
•	Добавлена кнопка "Заменить в выделенном" в диалоге восстановления связей
•	Реализовано архивирование параметров ФБ (включая локальные переменные)
•	Реализовано архивирование тегов и каналов
•	В программах ST поддержан вызов функции без записи результата в переменную
•	Доработка выделения рамкой элементов окна (с нажатым Ctrl выделяются частично попавшие в рамку)
Исполнительная система:
•	Возможность задания нескольких адресов сервера в настройках запуска HMI клиента
•	В протоколе Modbus TCP для модулей с одним IP адресом и портом используется общее подключение
•	Добавлена настройка безопасности «Адрес сервера Active Directory» для входа пользователя с доменной учетной записью.
•	ФБ UsersGetADUserGroups для проверки пользователя ActiveDirectory и получения его групп
•	Добавлена настройка межузловой связи "Адрес клиента OPC UA" для обеспечения опроса контроллеров по протоколу OPC UA, если у контроллера нет выделенного внешнего IP адреса
•	Поддержан протокол связи с контроллерами Siemens, реализован импорт списка параметров
•	Добавлен ФБ UsersChangeOwnPassword для смены своего пароля, добавлено отдельное право доступа «Изменение собственного пароля»
•	Добавлен ФБ XMLString для обработки XML документов
•	Поддержан опрос счетчиков Пульсар
•	Добавлены ФБ FileToString, ФБ StringToFile для чтения строки из файла/записи строки в файл
•	Добавлены функции для обработки признаков качества StatusCode (IS_GOOD, IS_BAD, IS_UNCERTAIN)
Визуализация:
Новые функции доступные только при использовании транслятора HMI v2
•	Настройка роли "Блокировать доступ к операционной системе"
•	Настройка действия "Вызвать программу" - "Ожидать выполнения"
•	Добавлен параметр «Запрет ручного ввода» у контрола Инкремент
•	Добавлен параметр "Отображение прокрутки" у контрола Текст
•	Добавлен параметр «Показывать кнопки» в контрол Инкремент
•	В настройках шаблона экрана добавлена настройка «Уровень предупреждений»
Новые функции элементов Журнал, Таблица данных и Тренд при использовании версии транслятора HMI v2
•	Добавлен параметр тренда «Масштабировать по всем осям»
•	Добавлена настройка журнала "Запрашивать комментарий"
•	В стиль заголовка таблицы данных и журнала добавлены настройки цвета текста/заливки при фильтрации
•	В стиль строки таблицы данных добавлена настройка "Заливка фона четной строки"
Модуль «Справочники»
В данную версию включена предварительная версия данного модуля. Реализованные функции: 
•	В библиотеке можно создать набор связанных друг с другом справочников (в качестве поля одного справочника указывается ссылка на другой справочник)
•	В архивы узла добавляется «Архив справочников» для назначения справочников в БД
•	Контрол "Редактор справочника" предназначен для редактирования выбранного справочника
•	Параметру объекта можно установить тип Справочник и выбрать в режиме разработки определенную запись таблицы для получения данных по этой записи в режиме исполнения
Изменения в версии 1.2.8 (09/01/20)
Среда разработки
•	Добавлена поддержка вложенных экземпляров объекта (в типе объекта можно использовать экземпляры других объектов)
•	У параметров объекта типа «массив» добавлена настройка "Отображать в дереве", которая позволяет в дерево добавлять отдельные элементы массива, которые можно архивировать, связывать с другими параметрами и т.п.
•	Для протокола SNMP реализован импорт списка параметров из файлов формата mib
•	Реализована возможность в протоколы Postgre, Mysql, MSSQL вставлять элементы "Запрос", в каждом из которых указывается отдельная SQL-команда. Это позволяет использовать одно подключение к БД для выполнения различных SQL-запросов
•	Реализован текстовый редактор для типа данных «структура»
•	Доработан наблюдатель для отладки проекта (добавление в набор отдельных элементов массива и полей структур, реализован вывод времени последнего изменения значения, реализована возможность экспорта и импорта наборов наблюдений)
•	В системе поиска и фильтрации дерева проекта добавлен выбор типов элементов, а также типов свойств, где выполняется поиск
•	Реализован импорт/экспорт скриптов C#
•	В диалоге настроек журнала и таблице данных добавлен скроллбар
•	В окне ошибок компиляции реализована функция перехода к строке с ошибкой по двойному клику на строке (как при компиляции одной программы, так и всего проекта).
Исполнительная система:
•	Реализован обмен данными между различными задачами и протоколами через параметры узла (включая параметры сложных типов данных)
•	Поддержан доступ к параметрам проекта через протокол IEC61850 MMS (возможно включить шифрованное подключение TLS)
•	Поддержано шифрованное подключение TLS к серверам IEC61850
•	Поддержан опрос тепловычислителей ВКТ-7
•	Поддержан протокол связи с контроллерами OMRON, реализован импорт списка параметров
•	Поддержан протокол связи с контроллерами Mitsubishi, реализован импорт списка параметров
•	Поддержан опрос электросчетчиков Энергомера
•	Добавлены настройки процедур импорта/экспорта/ удаления/бэкапа/восстановления в MS4DMonitor
•	Добавлен ФБ HttpClient для выполнения HTTP-запроса (в библиотеку Protocols)
•	Добавлена поддержка параметра Aggregate в ФБ READ_ARCHIVE_DATA
•	Добавлена настройка протоколов "Задержка сброса отказа на резервном"
Визуализация:
 Новые функции доступные только при использовании транслятора HMI v2
•	Реализовано безударное переключение опроса при резервировании каналов связи с сервером, а также при переключении резервируемых серверов
•	В ФБ GET_CURRENT_USER добавлены параметры – IP-адрес АРМ клиента, время окончания сессии
•	Добавлена поддержка символа 0 (по функционалу как \d*) в маске ввода
Новые функции элементов Журнал, Таблица данных и Тренд при использовании версии транслятора HMI v2
•	Тренд:
o	Реализован режим выделения области графика (если к графику подключена легенда, то в ней отображается минимум, максимум, значения в границах диапазона)
o	Реализовано отображение разрыва пера за период, когда исполнительная система была остановлена
o	Реализовано масштабирование текущего пера по амплитуде (через скроллбар)
o	Добавлена общая настройка тренда "Автоматически создавать оси значений", а также индивидуальные настройки каждого пера «Отображать ось значений»
o	В легенде тренда реализованы
•	редактор стиля пера (вызывается по двойному клику на ячейке "перо")
•	изменение границ оси значений
•	включение/отключение оси значений 
•	Журнал:
o	Добавлена фильтрация по объектам (открытие дерева с чекбоксами для выбора источников сообщений)
o	Реализована фильтрация по столбцам
•	Таблица данных
o	У столбцов добавлена настройка «Включить фильтрацию» (в RT в заголовке столбца появляется значок фильтрации)

Изменения в версии 1.2.7 (28/10/19)
Среда разработки
•	В библиотеку можно добавлять именованные цвета для использования в проекте (в диалоге выбора цвета можно их выбирать по имени)
•	ST - при добавлении функции или Фб из палитры в программу необходимые входы вставляются автоматически в текст.
•	У текстовых свойств добавлена кнопка для редактирования в отдельном окне
•	Поддержано назначение архива данных на протоколы
•	В отладке добавлена возможность раскрытия структур в массивах структур для отображения ее полей с возможностью установки значений
•	В диалоге протокола OPC UA добавлена возможность загрузки тегов при раскрытии узлов дерева
•	Реализован экспорт/импорт программ ST
•	Реализован экспорт/импорт скриптов C# 
•	Скрытие паролей, введенных в настройках элементов
•	Расширен функционал таблицы поиска в проекте (поиск в текстах программ ST, добавлен столбец Тип, по клику на строке открывается программа/окно с найденным элементом или позиционирование на строку в тексте с найденным фрагментом)
Исполнительная система:
•	Поддержано резервирование устройств в протоколах Modbus TCP и Modbus RTU over TCP
•	Добавлена настройка компиляции "Прерывать выполнение при ошибках"
•	Добавлен протокол MySQL
•	Синхронизация текущих архивов данных при резервировании
•	Реализован ФБ FireBaseEvent для выдачи безусловных сообщений
•	Вывод сообщения в журнал об ошибках ключа защиты
•	Добавлены функции для конвертации сложных типов данных в JSON и обратно (OBJECT_TO_STRING, STRING_TO_OBJECT). Позволяет передавать сложные типы данных, например массивы структур, через стандартные протоколы в виде строк.
•	Добавлена библиотека Mercury - драйвера Mercury RTU, Mercury over TCP
•	Добавлена поддержка параметра QoS для протокола MQTT
•	Добавление в архивы "Архив данных в памяти"
•	Добавлена настройка протокола "Формировать отказ узла"
Безопасность:
•	Группы пользователей заменены на роли
•	Добавлен отдельный тип сообщений "Действие пользователя", по которому можно выполнять фильтрацию в журналах
•	Реализовано назначение стартового окна роли
•	Добавлено действие "Сменить пользователя" для открытия окна логина поверх открытых мнемосхем. (для HMI v2)
•	Возможность назначения пользователя по умолчанию для автоматического входа в систему (для HMI v2)
•	Запись в журнал сообщений о входе пользователей в систему, а также о закрытии сессии оператора
•	Хранение дополнительных свойств пользователей, добавлены ФБ RTUsersGetUserSettings, RTUsersSetUserSettings
•	Поддержка хранение списка пользователей в общей для проекта БД PostgreSQL
•	Задание политики паролей индивидуально для ролей
•	Реализован контроль целостности системного ПО и конфигурации проекта
•	Задание длительности сеанса для ролей
•	Проверка прав и выдача сообщений в журнал при вызове ФБ, изменяющих набор пользователей или их настройки
•	Добавлен новый тип сообщений "Системное сообщение" (сообщения об ошибках ключа, контроле целостности)
Визуализация:
 Элемент График сменил название на Тренд
Появилась возможность выбора типа транслятора создаваемого HMI:
•	v1 - поддерживается во всех исполнительных системах, новых и ранее подерживаемых браузерах, но, многие современные функции не могут быть реализованы.
•	v2 - используется более прогрессивная технология web-компонентов.Увеличена скорость работы в режиме исполнения, уменьшено время загрузки окон в клиенте, скомпилированные файлы, необходимые для работы окон занимают меньший объем. Поддерживается в тех ОС, где можно установить современные браузеры: MasterSCADA 4D Client, браузеры Chrome версия 67 и выше,  Firefox версия 63 и выше.
Новые функции доступные только при использовании транслятора HMI v2
•	Многомониторный режим
•	Настройка печати и сохранения в файл без вызова диалогового окна ОС
•	Повторный вызов действия, открывшего окно, приведет к его закрытию
•	Восстановление связи с исполнительной системой происходит без перезагрузки окна клиента.
•	Нет ограничений на количество используемых динамизированных элементов
•	Улучшена стыковка элементов (линий, труб, задвижек и др.)
•	Добавлена настройка действия открытия всплывающего окна "Закрывать окна того же типа"
•	Добавлена настройка действия открытия всплывающего окна "Контроль границ"
•	Добавлена возможность использовать произвольные файлы в качестве ресурсов
Новые элементы доступные только при использовании транслятора HMI v2:
•	График Х/У – служит для отображения двумерных массивов
•	Дерево единичного/ множественного выбора – позволяет осуществлять выбор элементов из дерева проекта, например, для добавления нового пера на тренд, а также возможно формировать собственное дерево, не связанное с элементами проекта
•	Легенда для тренда – элемент, который может работать с существующим в проекте трендом. Может находиться вне рамок элемента тренд.
•	Вертикальный /Горизонтальный ползунок интервала – позволяет установить одним движением два значения параметра. Если тянуть за нижнюю границу, то изменяется минимальное значение. Если за верхнюю - максимальное. Если взяться посередине диапазона, то изменится и минимум и максимум, сохраняя неизменным интервал. 
Новые функции элементов Журнал, Таблица данных и Тренд при использовании версии транслятора HMI v2
•	Тренд:
o	Появилась возможность добавлять на тренд новые перья в режиме исполнения при помощи кнопки Дерево в панели инструментов
o	Появилась возможность выбора текущего пера, благодаря чему стало возможным отображение предупредительных и аварийных границ на тренде
o	В панель инструментов тренда добавлены кнопки "Показать минилегенду", кнопки листания
o	Возможность масштабирования по оси Y
o	Отображение недостоверности данных пунктирной линией
•	Журнал:
o	Появилась возможность задать комментарий при квитировании собщений
o	Закладки в журнале
o	Изменен механизм листания сообщений, используя только линейку прокрутки можно перейти к любому сообщению в архиве. При изменении ползунка линейки прокрутки сообщения из архива будут считываться автоматически.
o	Добавлен фильтр по текстовым столбцам, например, можно выбрать только те сообщения, которые содержат определенную фразу.
o	Добавлена кнопка перехода к конкретной дате.
o	Добавлена цветная печать.
o	Добавлена возможность отображения времени квитирования в столбце квитирования
•	Таблица данных
o	Появилась возможность динамизировать стиль ячейки в зависимости от ее содержимого, независимо от свойств всей строки.
o	Добавлено действие Клик по ячейке

Изменения в версии 1.2.6 (17/07/19)
Среда разработки
•	Добавлена настройка узла "Автозапуск клиента визуализации"
•	Разрешено задание начальных значений полей у параметров структурного типа
•	Оптимизирован процесс формирования конфигурации проекта (запуск в режим исполнения)
•	У типа объекта в библиотеке добавлена команда "Заменить наследников на экземпляры"
•	Доработка механизма сохранения при рестарте - если у экземпляра объекта или ФБ в дереве объектов установлено значение Сохранять=Да, то будут сохранятся все параметры экземпляра кроме тех, у которых стоит Сохранять=Нет
Визуализация:
•	В тулбар тренда добавлена команда печати
•	Добавлены параметры пера тренда: 
o	Тип точек
o	Размер точек
•	В тулбар журнала добавлена команда печати
•	Добавлена возможность задания положения и размера окна клиента HMI
•	Доработка контрола Метки: 
o	Задание комментария при установке
o	Удаление через контекстное меню
Исполнительная система:
•	Добавлен ФБ COMPortByteSync для использования в программах протоколов порта
•	Добавлена функция LOG_MESSAGE для записи сообщений в лог исполнительной системы
•	Добавлена возможность привязки в тренде и архивных ФБ к неархивируемому параметру, связанному с архивируемым
•	Хранение сложных типов данных в архиве (массивы, структуры). 
•	Чтение значений произвольных типов (в том числе массивов и структур) через ФБ READ_ARCHIVE_DATA (у выхода Values изменен тип на ARRAY [*] OF ANY). Для использования в программе выход Values нужно связать с параметром заданного типа.
•	Добавлен ФБ WriteArchiveData для записи значения в архив
•	Доработки протокола IEC 61850
o	Получение данных по отчетам (настройки «Использовать отчеты», «Исключать параметры, получаемые через отчеты из цикличного опроса»)
o	Использование признаков качества и меток времени из полей $q и $t
o	Чтение файлов осциллограмм (настройка «Разрешение чтения файлов»)
o	Поддержка групповых запросов чтения (настройка «Кол-во тегов в запросе чтения»)
o	Поддержка чтения через наборы данных (настройка «Использовать наборы данных»)
•	Поддержка протокола SNMP v3 (добавлена настройка «Уровень безопасности» и связанные с ней)
•	Разработан сервис лицензирования исполнительной системы
•	Возможность экспорт/импорта данных горячего рестарта для контроллеров Trei и ОВЕН ПЛК110
•	Поддержка контроллера Serebrum IRIS и его модулей
•	Поддержка чтения осциллограмм из приборов Satec
•	Добавлена библиотека OpticalPath, включающая ФБ чтения файлов формата hdt 
•	Поддержка нового API для подключения ФБ на C++. Поддержка структур/массивов в ФБ
•	Поддержка опроса тепловычислителей ВКТ-9
•	Поддержка опроса электросчетчиков СЭТ-4
Изменения в версии 1.2.5 (04/03/19)
Доработки журнала сообщений
•	Журнал сообщений разделён на два: архивный и оперативный. По умолчанию журнал становится оперативным - по составу полей и настроек полностью совпадает с журналом предыдущих версий, за исключением функции отображения архивных данных. Архивный журнал отображает архивные сообщения, но имеет иной набор полей по сравнению с журналом прежних версий (добавлены столбцы «Событие», «Время»). Можно вручную изменить тип журнала - щелкнуть по журналу правой кнопкой мыши, из контекстного меню выбрать «Сменить тип», в появившемся окне выбрать «Архивный журнал» или «Журнал» (оперативный).
•	Добавлены столбцы 
o	Событие (для архивного журнала) – тип события:
•	Появление – основное событие, выдается при активации тревоги, выполнения действия пользователя и т.п.
•	Исчезновение - выдается при деактивации тревоги (при этом также меняется запись появления, относящаяся к данному сообщению)
•	Квитирование - выдается при квитировании события появления (при этом также меняется запись появления, относящаяся к данному сообщению)
o	Время (для архивного журнала) – время события, может быть временем активации, временем деактивации или временем квитирования (в зависимости от события)
o	Пользователь – имя пользователя, квитировавшего тревогу или выполнившего действие
o	IP адрес – адрес клиента, с которого квитировали тревогу или выполнили действие
Среда разработки
•	Добавлена кнопка перехода на связанный со свойством контрола параметр в панели свойств
•	Типизация объектов – поддержка отчетов в типизированных объектах
•	Формат csv файла при экспорте внешних каналов приведен к формату MasterOPC Universal Modbus Server
Визуализация:
•	При импорте Медиа сохраняется оригинальное расширение файла
•	Доработки в тренде – 
o	Автоназначение цветов при перетаскивании параметров на тренд
o	При перетаскивании пера его границы выставляются автоматически по шкале параметра
Исполнительная система:
•	Добавлен протокол "Modbus RTU over TCP"
•	Добавлены ФБ для ассинхронного запуска процессов – SysProcessCreateWithResultAsync и SysProcessCreateAsync
•	Добавлены ФБ для работы с COM портом – COMPort, COMPortByte
•	Добавлен ФБ "EventsCounter" для подсчета числа актуальных сообщений, удовлетворяющих фильтру. Через него также можно квитировать выбранные сообщения.
•	Назначение шкал DI на дискретные каналы/параметры 
•	Генерация сообщений по дискретной шкале от архивных данных IEC104
•	Новые настройки протоколов "Формировать отказ при отказе всех модулей" , "Задержка записи при старте опроса (циклов)"
•	Обработка запросов клиентов в параллельных потоках
•	Контроль WatchDog во время загрузки конфигурации/остановки
Изменения в версии 1.2.4 (26/11/18)

Изменение схемы лицензирования
•	Теперь в число точек системы считаются только  те каналы драйвера, которые имеют связи или архивируются
Среда разработки
•	Типизация объектов – при перетаскивании библиотечного объекта правой кнопкой мыши в дерево объектов можно вставить экземпляр объекта. Он содержит только параметры объекта, а также ссылки на окна (для использования в других окнах и действиях) и программы (для открытия в режиме отладки). Это существенно повышает производительность системы. 
•	Поддержка нескольких архивов данных для одного узла, назначение архива данных на объект
•	Добавлена вкладка «Конфигурация» у редактора узла – 
o	Отображение используемых в проекте опций
o	Отображение опций, доступных в подключенной исполнительной системе. Выдача неподдерживаемых опций.
•	Доработки монитора управления исполнительной системы Windows – 
o	Отображение имени запущенного проекта
o	Отображение объема используемой памяти
o	Выдача кода ошибки исполнительной системы
Визуализация:
•	Оптимизация генерации мнемосхем для ускорения открытия окон
•	Поддержка видео формата mp4
Исполнительная система:
•	Поддержано хранение архивов сообщений в БД PostgreSQL и MSSQL (настраивается у элемента «Основной архив сообщений»)
•	Разработана библиотека ФБ для добавления пользователей в режиме исполнения
•	Добавлены функции конвертации вида SYSTEM_LREAL_PARAM <-> LREAL
•	Добавлен ФБ GetObjectName для получения имени текущего объекта (экземпляра объекта)
•	Добавлен протокол для вызовов SQL запросов в MS SQL
•	Добавлены функции работы с датой/временем - SPLIT_DATE, SPLIT_TOD, SPLIT_DT, CONCAT_DATE, CONCAT_TOD, CONCATE_DT
•	Дополнительные настройки архива данных и сообщений
o	ограничение очереди записи
o	интервал между попытками подключения
o	максимальное количество одновременных подключений
•	Добавлена настройка протокола OPC UA "Не записывать недостоверные данные"
•	Поддержаны новые типы контроллеров –
o	MOXA UC-8100

Изменения в версии 1.2.2 (01/07/18)
Среда разработки
•	Добавлена закладка "Файл" в диалоге выбора ресурсов для подключения ресурсов в виде внешних файлов
Исполнительная система:
•	Добавлены настройки опроса протоколов и модулей – «Подключение по условию», «Выполнение по условию»
•	Добавлены настройки способа записи протоколов и модулей («По изменению времени», «По условию»)
•	Добавлена настройка протокола – «Выполнять на резервном»
•	Возможность получения сложных типов данных (структуры/массивы) в формате JSON из MQTT
•	Настройка неактивности сессии Modbus Slave
•	Поддержка SNMP версии v2c (добавлена настройка «Версия протокола»)
•	Обновлен инсталлятор для Linux систем
Изменения в версии 1.2.1 (14/05/18)
Среда разработки
•	Перевод на новый Design. Поддержка темной и светлой темы.
•	Индивидуальные настройки архивирования параметров через шаблоны архивирования
•	Отображение в редакторе ошибок запуска проекта в сервере
•	Настройка межузловой связи "Запрет входящих соединений" для поддержки облачных сервисов
•	В окна выбора тегов протоколов добавлена кнопка Применить
•	Хранение отчета в БД проекта
•	Для внешних каналах добавлен тип значения "По умолчанию"
•	Возможность создания отчетов в объектах
Исполнительная система:
•	Новая система архивирования
o	Хранение архивов в сторонних БД (MS SQL, PostgreSql) 
o	Кеш в памяти для системы архивирования.
o	Поддержка слоев
•	Исполнительная система Windows теперь работает как сервис. Доступна панель управления системой. Реализован автозапуск клиента HMI.
•	Масштабирование каналов модулей/протоколов
•	Автоматическое обновление исполнительной системы в контроллерах
•	Формирование сообщений в сервере при нарушении границ шкалы
•	Настройка узла "Таймаут выполнения задач"
•	Поддержаны новые типы контроллеров -
o	WirenBoard
o	Bolid М3000-Т
o	OSATEC.ЧГП-РТ
•	Поддержаны новые протоколы – 
o	60870-5-104 (клиент)
o	MQTT 
•	Доработки протоколов
o	Поддержка архивных данных в OPC UA (в режиме клиента и сервера)
o	Поддержка шифрования в OPC UA
o	У протокола OPC DA добавлен параметр "Подключить"
o	Настройка OPC DA - Способ получения данных (Чтение/Подписка)
o	Настройка "Получать признак качества и метку времени" для OPC HDA, OPC DA, OPC UA
o	Поддержка режима «Modbus поверх TCP»

Визуализация:
•	Обновлен тренд
o	Масштабирование по оси X колесиком мыши
o	Отображение таблицы данных
o	Одновременное отображение нескольких шкал
o	Выделение области мышью
o	Сохранение графика в jpg/png
o	Ползунок выбора интервала времени
•	Настройка положения всплывающего окна
•	Задание прав доступа для групп пользователей
•	Добавлен параметр Stop в ФБ PlaySound
•	Параметр "Разрешить закрытие" у действия "Открыть всплывающее коно"
•	Запись действий пользователя в журнал
•	Реализована имитация разреза для Тора и Усеченного конуса

Изменения в версии 1.1.15 (13/08/17)
Среда разработки
•	Реализовано окно управления узлом (открывается по двойному клику на узел). Позволяет отслеживать состояние работающего узла или пары резервированных узлов
•	Добавлена настройка узла "Запрет автозагрузки проекта"
Исполнительная система:
•	Реализовано резервирование пары узлов (переключение MASTER-SLAVE по отказам, синхронизация текущих данных)
•	Доработка протокола Modbus
o	Поддержан 8-байтный вещественный тип
o	Поддержана настройка "Последовательность байт в Modbus" у службы "Межузловая связь"
•	Поддержаны новые типы контроллеров -
o	Trei M903E 
Визуализация:
•	При открытии проектов, сохраненных в предыдущих версиях, происходит оптимизация настроек элементов окон, за счет чего уменьшается размер проекта.
•	В сборный конвейер добавлен параметр Цвет шестеренки
Изменения в версии 1.1.14 (16/07/17)
Среда разработки
•	Реализован выбор сервера и тегов в протоколе OPC HDA
•	Реализован механизм подключения программных библиотек к среде разработки
Исполнительная система:
•	Добавлена настройка протокола Modbus RTU "Интервал между запросами"
•	Добавлены ФБ 
o	READ_SMS – получение СМС
o	SysProcessCreate - выполнения внешних приложений и команд ОС
o	SysProcessCreateWithResult – выполнение приложения или команды ОС с получением результата
•	У ФБ SEND_EMAIL и SEND_SMS реализована очередь для ассинхронной отправки
•	Поддержка обработок каналов в сопроцессоре PRU в контроллере ОВЕН ПЛК110.
•	Поддержаны новые типы контроллеров -
o	WinPAC-9000
Визуализация:
•	Оптимизирован размер проектов с окнами - в экземплярах контролов в группе Параметры создаются только параметры, у которых значение переопределено или установлена связь.
•	Добавление видео формата mp4 в диалог выбора видео
Изменения в версии 1.1.13 (21/05/17)
Среда разработки
•	Среда разработки реализована как 64-битное приложение
•	Добавлен прогресс бар при длительных операциях
•	Реализован перенос элементов между проектами через буфер обмена
•	Реализован диалог восстановления внешних связей при вставке/дублировании элементов
•	Оптимизация структуры контролов в дереве проекта – события создаются только при назначении действий
•	Кэширование библиотечных изображений в палитре редактора окон
•	Отображение в палитре контролов из незагруженных библиотек
•	Реализован поиск текста в редакторе ST
Исполнительная система:
•	Реализован экспорт отчётов в формат Excel
•	Добавлен выход Отказ у OPC DA, OPC HDA и OPC UA серверов
•	Поддержаны новые типы контроллеров -
o	WAGO 750
o	Fastwell MK150, включая поддержку всех модулей протокола FBUS
o	ADAM 3600 – поддержка встроенных модулей ввода-вывода
Визуализация:
•	Возможность указания параметров user, password в URL
Изменения в версии 1.1.12 (12/03/17)

Новые модули
•	Подключен генератор отчетов для создания отчетов в узле. 
o	Добавлен ФБ ReportFB для создания отчетов
•	Реализован модуль проверки прав доступа. 
o	В системе можно создавать операторов и назначать им права доступа к различным окнам/элементам окон. 
o	Добавлен ФБ GET_CURRENT_USERNAME для получения в задаче экрана имени текущего оператора. 
•	Задание различных стартовых окон для операторов
•	Редактор скриптов для среды разработки. 
o	Скрипты добавляются в библиотеку и позволяют автоматизировать любые действия по редактированию проекта.
•	Модуль для выполнения SQL запросов в СУБД PostgreSQL

Среда разработки
•	У объектов и программ добавлены настройки “Место исполнения”, “Способ исполнения”, “Отключить исполнение”.
•	Настройка шкал у параметров для задания формата вывода в окнах
•	Реализован автоскроллинг дерева/поля редактирования при перетаскивании элементов мышью
•	Настройка узла "Параметры запуска RT"
•	При помещении окон в библиотеку теперь происходит автоматическая инкапсуляция связей и событий
•	Сервис установки пароля на содержимое объектов

Исполнительная система:
•	Среда разработки теперь включает в себя актуальные сборки для всех поддерживаемых контроллеров ("c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA 4D 1.1\bin\Config\MasterPLC\PLC")
•	Контроль соответствия версии исполнительной системы при подключении из среды разработки
•	Поддержаны новые протоколы – 
o	Меркурий 230
o	OPC HDA клиент для Windows-версии
o	IEC 61850 (MMS)
o	SNMP
•	Поддержаны новые типы контроллеров -
o	Trei 915E, включая поддержку всех модулей серии M900
•	Реализована передача архивных значений по связям между узлами
•	Генерация тревог с заданной меткой времени
•	Настройка узла "Шаблон имени последовательного порта"

Визуализация:
•	Добавлены новые контролы для рисования произвольных геометрических фигур – граф, ломаная линия, полигон.
•	Добавлен контрол Метки
•	Добавлена библиотека электроэнергетики
•	Возможность задания условия принадлежности к объекту в фильтре журнала
•	Динамизация параметра Объект в журнале
•	Добавлено свойство Состояние у тревоги для использования при динамизации строк журнала
•	Добавлен интерактивный контрол Переключатель
•	Добавлено действие Открыть адрес
•	Возможность задания внешней ссылки в контроле Контейнер
•	В журнале добавлен столбец "Источник"
•	Возможность динамизации перьев тренда через параметр строкового типа
Изменения в версии 1.1.10 (27/07/16)
Среда разработки
•	Изменено дерево палитры ФБ, поддержана иерархическая структура дерева библиотек
•	Улучшение трассировки FBD-схем
•	Возможность переключения палитры ФБ в табличный вид
•	Добавлена палитра в редактор ST
•	В чекбоксах панели свойств крестик заменён на галочку.
•	Выделение цветом комментариев ST //
•	У ФБ/объектов в контекстном меню поддержан вызов справки
•	Всем узлам добавлено задание ссылки на топик справки в свойстве
•	На стартовой странице в раздел "Быстрый старт" добавлена кнопка "Видеоуроки"
•	При первом запуске проекта выдается вопрос, открывать встроенный клиент или стандартный браузер.
•	Доработка справочной системы, улучшение контекста вызова справки
•	Визуализация назначения объекта в задачу узла
•	Если заголовок всплывающего окна не задан, то использовать название объекта, которому принадлежит окно. 
•	Источник данных перенесен в параметры панели
•	Убраны ограничения на запись в параметр окна (может быть много записей)
•	Изменено направление связи Шаблона экрана и Стартового окна
•	Доработка драг-дропа каналов из модулей во внешние каналы, автоматическое создание и связывание
•	Открывать новую вкладку документа не в конце, а непосредственно правее той, откуда открывалась

Исполнительная система:
•	Выпущен отдельный инсталлятор для установки исполнительной системы на АРМ с Windows
•	В инсталляторы добавлен компонент OPC Core Components 
•	Добавлен ФБ для отправки СМС SEND_SMS
•	Доработка протокола OPC DA - переподключение при ошибке опроса состояния, поддержка полного опроса
•	Поддержка Android
•	Реализована связь параметра одного узла с параметром программы другого узла

Визуализация:
•	Разработан встроенный клиент визуализации
•	Добавлен ФБ для проигрывания звука PlaySound (исполняется в задаче экрана).
•	Добавлено в редактор действие "Открыть окно печати"
•	Поддержка вставки произвольных ActiveX элементов
•	Доработана кнопка выбора цвета, поддержка IE11
•	Добавлена библиотека Pointer Instruments, содержащая интерактивные контролы:
o	Стрелочные приборы-8шт
•	В библиотеку Images добавлены новые изображения:
o	Лампочки-4шт
o	Индикаторы-4шт
o	Емкости-4шт
o	Градусник-1шт
•	 В библиотеку BaseObjects добавлен
o	Конвейер сборный-1шт